#  常环建〔2021〕1109号

#

常德市生态环境局

# 关于常德科宇涂装有限公司

# 年加工10000件标准节建设项目环境影响

# 报告表的批复

常德科宇涂装有限公司：

# 你公司《年加工10000件标准节建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）等相关材料收悉。根据环评报告结论、专家审查意见、结合公示情况，经研究，现批复如下：

# 一、项目位于湖南省常德市鼎城区灌溪镇汤家坪社区临岗中路，占地面积6000m2，项目总投资800万元，其中环保投资100万元，环保投资占比12.5%。项目建设主要内容包括抛丸生产线、电泳生产线、喷漆涂装生产线等。

# 二、项目建设符合国家产业政策和常德高新区总体规划。落实《报告表》及评审意见提出的有关环保措施后，从环境保护的角度分析，项目建设可行。同意你单位按申报内容和规模进行建设。

# 三、项目在运营过程中应严格执行环保“三同时”制度，着重做好以下环保工作：

1.做好运营期大气污染防治工作。1#和2#喷漆室产生的废气颗粒物和VOCs经“水旋过滤+鲍尔环球过滤+玻璃纤维棉过滤+过滤袋过滤+光氧催化+活性炭吸附”处理后通过两根15米高排气筒外排。其中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求，VOCs执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车维修非甲烷总烃排放标准，3#车间粉尘经过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求。锅炉使用清洁的天然气，锅炉排放的SO2、NOx、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值标准。车间内无组织废气经车间通风处理后执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中非甲烷总烃排放标准。

2.做好运营期水污染防治工作。本项目生活废水和生产废水通过化粪池、污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及常德高新区污水处理厂进水水质最严标准后排入污水管网。

3.做好运营期噪声污染防治工作。加强生产机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，减少噪声强度。

4.做好固体废物污染防治工作。生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置，布袋除尘器的粉尘按《一般工业固体废物贮存和天迈污染控制标准》（GB18599-2020）要求暂存和处置。

四、建立和完善环境管理制度，配备环保专业人员。编制环境风险应急预案。

五、经常德市生态环境事务中心确认，项目购买取得的污染物排放总量为：化学需氧量：0.3t/a，氨氮0.03t/a，二氧化硫0.05t/a，氮氧化物0.15t/a。实施区域倍量削减。

六、项目建成后，你公司须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，对污染防治措施、环评及批复要求的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。

 常德市生态环境局

 2021年10月28日